室外篮球场地招租要求

1、将现有的室外两片篮球场改造为两片网球场、一片匹克球场，总面积1500平方；
2、地面改造：在混凝土基础上，做沥青颗粒，然后做高弹中速丙烯酸系统，符合国内专业比赛级别；
3、灯光改造：加装灯光系统，达专业网球比赛级别，采用整体式PC透镜，防眩光功能设计；
4、需新增架空电动棚两套，采用钢立柱，高强阻燃夹网刀刮布；
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