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致：                 （乙方施工单位、全体作业人员）
为严格落实安全生产主体责任，防范化解房屋拆除作业安全风险，杜绝安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，现就________（地点）房屋拆除工程存在的安全风险、防控要求及安全责任，向你方全面告知，请严格遵照执行。
[bookmark: heading_10]一、工程高危风险概况
本次拆除房屋经鉴定为危房，房屋主体结构老化、墙体疏松、梁柱开裂、构件腐朽，结构稳定性极差，无安全冗余，属于高危拆除作业，施工全过程存在不可预判的突发安全风险，所有作业人员必须高度警惕、规范作业。
[bookmark: heading_11]二、主要安全风险清单
1.坍塌风险（最高风险）：房屋结构松散、承载力不足，施工震动、局部拆除、风力扰动均可能引发整体或局部突发坍塌，极易造成人员掩埋、伤亡，是本项目首要重大安全风险。
2.高处坠落风险：房屋墙体、屋面、楼梯老化破损，承载力不足，作业人员登高作业易发生踏空、坠落、摔伤事故。
3.物体打击风险：拆除过程中墙体砖块、构件、杂物坠落，高空抛物、构件脱落，易击中作业人员及周边人员，造成人身伤害。
4.机械伤害风险：挖掘机、破碎机、运输车等施工机械作业半径大，操作不当、盲区作业易发生碰撞、挤压、碾压伤人事故。
5.触电风险：现场遗留电线、临时施工用电不规范，易发生漏电、短路、触电事故。
6.消防安全风险：现场木质构件、杂物较多，违规动火、电气短路易引发火灾。
7.环境及次生风险：大风、暴雨、雨雪天气会加剧房屋坍塌风险；施工扬尘、建筑垃圾堆放不当易引发次生安全、环保问题；周边行人、车辆误入作业区易引发意外事故。
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1.严格执行专项施工方案，严禁擅自更改拆除顺序、作业方式，严禁逆向拆除、掏空底部、整体推倒等违规高危作业。
2.作业前必须全面排查现场结构隐患、水电隐患、管线隐患，切断施工区域水电、燃气、通信源头，确认安全后方可作业。
3.全程落实封闭围挡及警戒措施，作业区24小时设置警示标识、警戒带，禁止无关人员进入，作业期间专人值守警戒。
4.所有作业人员必须持证上岗，全程规范佩戴安全帽、安全带、防滑鞋等防护用品，高空作业必须搭设可靠防护设施，严禁无防护作业。
5.遇风力6级及以上、暴雨、雷电、大雾等恶劣天气，必须立即停止所有拆除作业，人员撤离至安全区域。
6.专职安全员全程在岗，实时巡查隐患，发现结构松动、开裂、异响等异常情况，立即停工、全员撤离，排查整改完毕后方可复工。
7.严格落实动火审批、用电安全、消防管控措施，现场配备应急救援器材、消防设备，做好应急处置准备。
8.严禁酒后上岗、疲劳作业、违规操作、冒险作业，严禁非作业人员进入作业核心区域。
[bookmark: heading_13]四、安全责任告知
1.乙方及所有作业人员已充分知晓本项目房屋拆除的全部高危风险，自愿承担作业过程中的全部安全责任。
2.凡因未遵守本风险告知、违规作业、疏忽大意、防护不到位、管理失职造成的人身伤亡、财产损失、第三方损失及行政处罚，全部由乙方及相关责任人自行承担，甲方不承担任何责任。
3.作业人员有权拒绝违章指挥、高危冒险作业，发现重大安全隐患可立即撤离并上报，严禁强行作业。
4.乙方必须将本告知书传达至每一位作业人员，全员知晓、全员落实。
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我方已详细阅读、充分理解本《安全风险告知书》全部内容，已全面知晓本房屋拆除工程的所有安全风险及防控要求，自愿严格遵守各项安全管理规定及操作规程，严格落实安全防控措施，若因我方违规作业、管理不到位引发安全事故，自愿承担全部法律责任、经济损失及一切后果。
特此确认！
告知单位（甲方盖章）：________________________
日期：____年__月__日
接收单位（乙方盖章）：________________________
负责人签字：________________________
安全负责人签字：________________________
作业人员全员签字：
________________________________________________
日期：____年__月__日


